**จอแสดงผลข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข**

|  |  |
| --- | --- |
|  ข้อความที่แสดง |  วิธีแก้ไข |
| Drum Lock |  ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ ถ้าลูกโมยังล็อคอยู่ติดต่อช่างบริการ |
| Clamp Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Clamp A Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Clamp B Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Clamp C Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Unload Position Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Space Motor Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Cutter Motor Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Fan Motor Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Maser –off Motor Error |  ตรวจดูที่กล่องทิ้งกระดาษไขว่ามีกระดาษติดหรือเปล่า ถ้าเช็คแล้วไม่พบอะไร ติดต่อช่างบริการ  |
| Power Safeguard |  ปิดเครื่อง และ รอประมาณ 10 นาที เปิดเครื่องใหม่ ถ้ายังเกิดข้อผิดพลาดติดต่อช่างบริการ |
| Ink Motor Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Elevator Motor Error |  ติดต่อช่างบริการ |
| Ink Over |  หมึกหมด เปลี่ยนหมึกกล่องใหม่ใส่แทน |
| Load paper |  ไม่มีกระดาษในถาดป้อนกระดาษ |
| Disposal box full |  กล่องทิ้งกระดาษไขใช้แล้วเต็ม หรือ ปิดฝาไม่สนิท |
| No Drum |  ไม่มีลูกโมในเครื่อง |
| Front Cover Open |  ฝาหน้าเปิด โปรดปิดฝาหน้า |
| Top Cover Open |  ฝาด้านบนเปิด โปรดปิดฝาด้านบน |
|  ข้อความที่แสดง |  วิธีแก้ไข |
| Scan Cover Open | ฝาชุดสแกนเปิด โปรดปิดฝาชุดสแกน |
| File Jam | ต้นฉบับติด นำต้นฉบับออกจากชุดสแกน |
| No File | ใน 2 วินาที ความผิดปกตินี้จะหายไปเอง |
| Right Paper Jam | กระดาษติดทางออก แก้ไขปัญหากระดาษติด ( หน้า 54 ) |
| Left Paper Jam | กระดาษติดทางเข้า แก้ไขปัญหากระดาษติด ( หน้า 54 ) |
| Middle Paper Jam | กระดาษติดกลางเครื่อง แก้ไขปัญหากระดาษติด ( หน้า 56 ) |
| Master On Error | กระดาษติดที่ชุดทำต้นฉบับ แก้ไขปัญหา ( หน้า 60 ) |
| Sundries in Feed part | มีวัตถุติดอยู่ที่ถาดป้อนกระดาษ |
| Master Over | กระดาษไขหมด เปลี่ยนม้วนใหม่ |
| Outs Error | ทางออกผิดปกติ มีกระดาษหรือวัตถุขวางทางออก |
| Fake Ink | หมึกพิมพ์ที่ใช้ไม่ใช่ของแท้ เปลี่ยนใช้หมึกพิมพ์ของRongda แล้วกดปุ่ม Stop เพื่อกลับสู่โหมดปกติ |
| Fake master | กระดาษไขที่ใช้ไม่ใช้ของแท้ เปลี่ยนใช้กระดาษไขของRongdaแล้วกดปุ่ม Stop เพื่อกลับสู่โหมดปกติ |
| Ink Connect Error | กดปุ่มStopเพื่อกลับสู่ปกติ แล้วสั่งพิมพ์อีกครั้ง ถ้ายังผิดปกติอยู่อีกติดต่อช่างบริการ |
| Master Connect Erroe | กดปุ่มStop เพื่อกลับสู่ปกติ แล้วสั่งทำต้นฉบับอีกครั้ง ถ้ายังผิดปกติอยู่ติดต่อช่างบริการ |