**การแก้ไขปัญหากระดาษติด**

**กระดาษติดทางเข้า ( Left Paper Jam )**

1. กดปุ่มเลื่อนถาดป้อนกระดาษลง ( elevators switch )

2. รอจนถาดป้อนกระดาษเลื่อนลงต่ำสุด นำกระดาษที่ติดอยู่ที่ลูกยางป้อนกระดาษออก



3. กดปุ่ม “ Start ” เพื่อพิมพ์งานต่อ ถาดป้อนกระดาษจะเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ

**กระดาษติดทางออก ( Right Paper Jam )**

1. กดสวิตซ์เปิดกล่องทิ้งกระดาษไขใช้แล้ว โดยเปิดให้กว้างที่สุด



2. กดปุ่ม “ Drum switch” แล้วนำกระดาษที่ติดออก



3. .ในกรณีที่กระดาษติดอยู่ที่ลูกโม ให้กดปุ่ม “ micro switch ” เพื่อหมุนลูกโม

จนกระทั่งเห็นหัวกระดาษที่ติดอยู่



4. นำกระดาษออก



5. กดที่ “ Micro switch ” ให้ลูกโมหมุนต่อจนได้ยินสัญญาณแจ้ง ให้หยุดกดปุ่ม

เพราะสัญญาณแจ้งว่าลูกโมได้เข้าที่แล้ว



6. ปิดกล่องทิ้งกระดาษไข

**ข้อควรระวัง** - ไม่ควรสัมผัสโดนลูกโม หรือ ลูกยางรีด ในขณะที่กดปุ่ม “ micro switch”

- ในขณะที่เครื่องทำงานห้ามนำมือไปสัมผัสอะไรในเครื่อง

**กระดาษติดกลางเครื่อง ( Middle Paper Jam )**

1. กดสวิตซ์เปิดกล่องทิ้งกระดาษไขใช้แล้ว โดยเปิดให้กว้างที่สุด



2. กดปุ่ม “ Drum switch” แล้วนำกระดาษที่ติดออก



3. กดที่ “ Micro switch ” ให้ลูกโมหมุนต่อจนได้ยินสัญญาณแจ้ง ให้หยุดกดปุ่ม

เพราะสัญญาณแจ้งว่าลูกโมได้เข้าที่แล้ว



4. ปิดกล่องทิ้งกระดาษไข

5. ในกรณีที่กระดาษที่ติดอยู่ไม่ออกมา ให้เปิดฝาหน้าเครื่อง แล้วยกลูกโมออก

แล้วจึงดึงกระดาษออกจากเครื่อง



**กระดาษไขติดที่ลูกโม ( Master Ejection Error )**

1. กดปุ่ม “ micro switch ” จนกระทั่งได้ยินสัญญาณแจ้งให้หยุด



2. เปิดฝาหน้า



3. ปลดล็อคลูกโม ยกลูกโมออก



4. เปิดชุดงับกระดาษไข



5. นำกระดาษไขออก แล้วหมุนลูกโมให้หยุดตรงที่ล็อค



6. นำลูกโมเก็บเข้าเครื่อง ล็อคลูกโมให้เข้าที่



7. ปิดฝาครอบ กดปุ่มทำต้นฉบับเพื่อทำต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

**กระดาษติดที่ชุดทำต้นฉบับ( Master on Error )**

1. เปิดฝารับต้นฉบับ สำหรับ RD 3608



ปลดล็อคชุดสแกน แล้วผลักชุดสแกนให้เปิด สำหรับ RD 4129



2. แก้ไขปัญหาที่ชุดทำกระดาษไข



แล้วใส่กระดาษไขใหม่



3. ปิดฝารับต้นฉบับ ( สำหรับ RD 3608 )

และ ปิดล็อคชุดสแกน ( สำหรับ RD 4129 )

4. กดปุ่ม Master making เพื่อทำงานต่อ