**การดูมิเตอร์ของเครื่อง**

ทำได้โดย กดปุ่ม STOP **ค้าง** ไว้ แล้วดูที่หน้าจอ LCD จะแสดงผลดังตัวอย่าง



Print Page คือ จำนวนกระดาษที่พิมพ์ออกมา

Maked master คือ จำนวนกระดาษไขที่ใช้ทำต้นฉบับ

เมื่อปล่อยปุ่ม STOP หน้าจอจะกลับสู่โหมดปกติ

**การปรับระดับความเร็ว**

ระดับความเร็วของเครื่องแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

55 แผ่นต่อนาที , 70 แผ่นต่อนาที , 85 แผ่นต่อนาที , 105 แผ่นต่อนาที และ 120 แผ่นต่อนาที



ระดับปกติความเร็วอยู่ที่ 85 แผ่นต่อนาที โดยสังเกตจากสัญญาณไฟจะแสดงที่ตรงกลาง เลือกโดยปุ่มด้านซ้าย จะเป็นการลดความเร็ว และ ปุ่มด้านขวา จะเป็นการเพิ่มความเร็ว

กด All clear เพื่อเข้าสู่ความเร็วปกติ

**การเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน**

กดที่ปุ่ม Energy saver หน้าจอ LCD จะดับไม่แสดงผล ไฟแสดงผลทั้งหมดจะดับ

เครื่องจะกลับมาทำงานเหมือนเดิม โดย กดที่ปุ่มใดก็ได้



**การเข้าสู่โหมด Confidential หรือ การตั้งรหัสเครื่อง**

การตั้งรหัสเครื่อง

1. กดปุ่ม SET ไฟจะแสดงผลที่ปุ่ม Setting หน้าจอ LCD จะแสดงที่หน้าจอว่า

**“ Input New Password ”**

2. กดปุ่มตัวเลข 4 ตัว เพื่อตั้งรหัส แล้วกดปุ่ม Confirm

3. เครื่องจะเข้าสู่การใช้รหัสโดยหน้าจอจะแสดง **“ Input Password ”**

4. ใส่รหัสที่ตั้งไว้เป็นตัวเลข 4 ตัว ตามข้อ 2. แล้วกดปุ่ม Confirm

5. หน้าจอจะแสดงว่า READY พร้อมใช้งาน

NOTE : 1. ปล่อยเครื่องทิ้งไว้ 3 นาทีเครื่องจะเข้าสู่โหมดใช้รหัส

2. เมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ ก็จะเขาสู่โหมดใช้รหัสเหมือนเดิมทุกครั้ง 3. ถ้าจะเลิกใช้โหมดรหัสความปลอดภัย ให้ปิดสวิตซ์เครื่อง

กดปุ่ม Energy save และ ปุ่ม Set ค้างไว้ แล้วเปิด สวิตซ์เครื่อง

โหมดใช้รหัสจะถูกยกเลิก ถ้าจะตั้งใหม่ทำตามขั้นตอนข้างบน