**การแปลี่ยนกล่องหมึก**

เมื่อจอแสดงผลแจ้ง “ Ink over ” หมายถึง หมึกพิมพ์สำเนาในเครื่องหมดโดยมีวิธี เปลี่ยนดังนี้

1. เปิดฝาด้านหน้าเครื่อง



2. ปลดล็อคชุดอุปกรณ์หมึก



3. นำกล่องหมึกพิมพ์ที่หมดออก



4. เปิดฝากล่องหมึกใหม่ โดยวางให้คอของกล่องหมึกสวมเข้าช่องของที่รองกล่องหมึก

ตามรูป ( โดยที่คอของกล่องหมึกจะมีร่องสวมให้เข้าพอดีกับช่องที่วางหมึก )





ถูกวิธี ผิดวิธี

5. เมื่อใส่กล่องหมึกเสร็จ ให้ผลักชุดอุปกรณ์หมึกเข้าสวมให้พอดีกับปลายท่อหมึก

( ก่อนผลักชุดอุปกรณ์หมึกให้เข้าปลายท่อดูดหมึก ควรดันหมึกในกล่องเล็กน้อย

เพื่อเป็นการไล่อากาศในถุงหมึกที่บรรจุอยุ่ในกล่องหมึก )



6. ปิดฝาครอบเครื่อง

Note : ควรใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นของ Rongda เท่านั้น เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัว

เครื่อง และ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง

**การเปลี่ยนม้วนกระดาษไข**

เมื่อจอแสดงผลแจ้ง “ Master on Error ” หรือ “ Master over ” หมายถึง

ม้วนกระดาษไขหมด ให้เปลี่ยนตามวิธีดังนี้

1. เปิดถาดรับต้นฉบับ ( สำหรับ RD 3608 )



ปลดปุ่มล็อคชุดสแกนแล้วผลักชุดสแกนต้นฉบับออก ( สำหรับ RD 4129 )



2. ปลดล็อคชุดหัวอ่านต้นฉบับ ( Thermal head ) ให้อยู่ตรงตำแหน่ง “ Open ”



3. ถอดม้วนกระดาษไขออกจากแกนกระดาษไข แล้วดึงกระดาษไขม้วนเดิมออก

ระวังไขที่ดึงออกพันแกน



4. นำกระดาษไขม้วนใหม่ใส่แกนกระดาษไข แล้ววางลงในชุดทำต้นฉบับ



5. เอาด้านที่เป็นมันของกระดาษไขคว่ำหน้าลง แล้วจึงนำส่วนหัวกระดาษไขสอด

เข้าไปตรงกลางระหว่างลูกยางฟีดกระดาษไขกับชุดหัวอ่านต้น



6. กดปุ่มตัดกระดาษไข แล้วจึงนำเศษกระดาษไขออกทิ้ง



7. ปิดถาดรับต้นฉบับ ( สำหรับ RD 3608 ) ปิดชุดสแกนต้นฉบับ ( สำหรับ RD 4129 )

Note : ควรใช้กระดาษไขที่เป็นของ Rongda เท่านั้น เพื่อลดปัญหาเรื่องความชัดเจน

และคมชัดของสำเนา

**การนำกล่องเก็บกระดาษไขที่ใช้แล้วออกทิ้ง**

เมื่อจอแสดงผลแจ้ง “ Disposal Full ” จะต้องนำกระดาษไขที่ใช้แล้วในกล่องเก็บกระดาษไขที่ใช้แล้วออกมาทิ้ง ทำได้โดยปฏิบัติดังนี้

1. กดสวิตซ์กล่องทิ้งกระดาษไข เปิดออกให้กว้างที่สุด



2. กดสวิตซ์เปิดฝาครอบกล่อง ฝาครอบจะเปิดโดยอัตโนมัติ



3. จับที่ปลายทั้งสองข้างของแกนทิ้งกระดาษไข ยกออกมาแล้วนำกระดาษไขที่ใช้แล้ว

ที่พันอยู่รอบแกนออกมาทิ้ง



4. นำแกนกลับมาวางที่กล่องทิ้งกระดาษไขดังเดิม



5. ปิดฝาครอบ และ ปิดกล่องเข้าสู่ตัวเครื่อง



**การเติมกระดาษหรือเปลี่ยนกระดาษ**

1. ถ้าเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ให้กดปุ่ม Stop

2. กดปุ่ม Tray switch เพื่อเลื่อนถาดกระดาษลง



3. นำกระดาษออกเพื่อเปลี่ยนกระดาษ หรือ ใส่กระดาษเพิ่ม



4. กดปุ่ม Start เครื่องจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ