**การติดตั้งเครื่อง**

**** ให้ติดตั้งเครื่องไว้บนตู้รองเครื่องที่พื้นราบและมั่นคง

ไม่ควรติดตั้งบริเวณที่สกปรกและมีฝุ่นละออง

ควรติดตั้งเครื่องในบริวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

 ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่ร้อนและโดนแสงแดดซึ่งอาจทำให้

หมึกพิมพ์เสื่อมคุณภาพเร็ว รวมถึงอาจทำให้จอ LCD มีปัญหา รวมถึงในบริเวณที่ชื้นหรือแฉะก็ไม่ควรติดตั้งเครื่องเช่นกัน

**การทำความสะอาดเครื่อง**

การทำความสะอาดเครื่องควรทำให้ถูกวิธี โดยใช้ผ้า

 ที่มีความนุ่ม และ ชุบน้ำเปล่าบิดให้แห้งแล้วเช็ดภายนอก

 ไม่ควรใช้แอลกอฮอลล์หรือน้ำยาต่างๆทำความสะอาเครื่อง

ในการเช็ดกระจกควรใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มทำความ

 สะอาด

ข้อควรระวัง

ในการทำความสะอาดเครื่องต้องถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

การทำความสะอาดภายในตัวเครื่องควรเป็นหน้าที่ของช่างบริการ